

Produktinformation 03/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fahrzeug und Motorisierung** | | |
| **MERCEDES BENZ A35 AMG Kompaktlimousine 5türig 4matic, W177, Typ F2A, 01/2019=>**  2.0l Turbo 225 kW (260920, mit OPF) | | |
| **INFOBOX:**   * **Axle-Back-Anlage:** 504019 1500 + 504519 1670CSSR. Die Serienanlage muss beschnitten werden! Kein Beschneiden der Serienheckschürze notwendig! * **OPF-Back-Anlage (Racing):** 504019 0000 (keine (EG-) Genehmigung) + 504519 1500 (keine (EG-) Genehmigung) + 504519 1670CSSR. Die Serienanlage muss beschnitten werden! Kein Beschneiden der Serienheckschürze notwendig! * Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig. * Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern. | | |
| **Art.Nr.** | **Art des Teils** | **€ Preis exkl. MwSt.** |
| **504019 1500** | Sportschalldämpfer mittig (ohne Endrohre)  mit 1 integrierten Klappe, inkl. EG Genehmigung  Die Ansteuerung der Klappe erfolgt über die Serienelektronik und den Serienstellmotor des Fahrzeuges.  (Nur in Verbindung mit 504519 1570CSSR montierbar!) | **1.690,--** |
|  | | |
| **504019 0000** | OPF-Back Verbindungsrohr zur Montage des RACING Sportschalldämpfers 504519 1500 | **185,--** |
| **504519 1500** | RACING Sportschalldämpfer mittig (ohne Endrohre)  mit 1 integrierten Klappe, KEINE (EG-) GENEHMIGUNG  Serienrohr Ø 65 mm – REMUS Rohr Ø 76 mm.  Die Ansteuerung der Klappe erfolgt über die Serienelektronik und den Serienstellmotor des Fahrzeuges.  (Nur in Verbindung mit 504019 0000 und 504519 1570CSSR montierbar!) | **1.490,--** |
|  | | |
| **504519 1670CSSR** | Endrohr-Set li/re je 1 Carbon-Endrohr Ø102 mm schräg/schräg, Innenaufbau Titan, mit Montageaufnahmen für die Serienheckschürze | **569,--** |